внесение ИЗМЕНЕНИй 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения частодубравский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

Утвержденные Решением сессии Совет депутатов сельского поселения Частодубравский Сельсовет Липецкого муниципального района

№ 103 от 28.10.2016

Правила землепользования и застройки сельского поселения Частодубравского сельского поселения были разработаны ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» в 2012 году и утверждены решением Совета депутатов сельского поселения.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Частодубравский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации выполнено на основании письма администрации Липецкого муниципального района №2802 от 01.09.2016года, письма администрации Липецкой области №02-02-205/494/1889 от 25.08.2016года и приложения к протоколу совещания в Управлении строительства и архитектуры Липецкой области от 18.08.2016г.
Статья 1
Внести следующие изменения в том 2 Правила землепользования и застройки сельского поселения Частодубравский сельсовет:

Статью 8.4 читать в следующей редакции:

Индекс зоны Ж 1

Индивидуальная застройка

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Жилая усадебная застройка.

- Ведение личного подсобного хозяйства и  огородничества.

- Основной тип дома: одно-, двух- четырех-квартирный. (минимальные и максимальные размеры земельных участков принимаются в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения).

- Возможно применение блокированных домов (до 10 квартир) с приквартирными участками при каждой квартире.

- Объекты образования и дошкольного воспитания.

- Объекты торговли и бытового обслуживания до 50 кв.м. общей площади.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Гаражи индивидуальных машин, встроенные или отдельно

стоящие, открытые стоянки, но не более, чем два транспортных

средства на один земельный участок.

- Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого

населения.

- Хозяйственные постройки, строения для содержания

домашнего скота и птицы.

- Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов,

овощей (теплицы, парники, оранжереи).

- Пункты первой медицинской помощи, объекты торгово-

бытового назначения повседневного обслуживания.

- Сады, огороды.

- Бани, сауны при условии канализования стоков.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Временные павильоны розничной торговли*

- Объекты индивидуальной трудовой деятельности*

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (для объектов индивидуального жилищного строительства)

	
	
	- Предельные размеры земельных участков  устанавливаются: для индивидуального жилищного строительства – от 1500 кв.м. до 2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства – от 100 кв.м. до 10000 кв.м.;

- Усадебный одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м., от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.;
- До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

· от усадебного дома – 3 м.;

· от других построек (баня, гараж и др.) – 1м;

· от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

· от стволов среднерослых деревьев – 2м;

· от кустарников – 1 м.

· от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

- Минимальный отступ от границ земельного участка в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 м. и менее:

- 1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

- 1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

- 2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м;

Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м., от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
- Предельное количество этажей для основных строений – до 3-х включительно;

- Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1 (высота 3,5м);

- Процент застройки: максимальный – 40%.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (для малоэтажной многоквартирной жилой застройки)

	
	
	- Предельные размеры земельных участков  устанавливаются: для индивидуального жилищного строительства – от 1500 кв.м. до 2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства – от 300 кв.м. до 10000 кв.м.;

- Усадебный одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее 5 м., от красной линии проездов – не менее 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

- До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

· от усадебного дома – 6 м;

· от других построек (баня, гараж и др.) – 1м;

· от стволов высокорослых деревьев – 4 м;

· от стволов среднерослых деревьев – 2м;

· от кустарников – 1 м.

· от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно;

- Для всех вспомогательных строений количество этажей - 1 (высота 3,5м);

- Процент застройки: максимальный – 40%.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (под нежилые объекты (магазины, аптеки, мастерские мелкого ремонта, предприятия общественного питания)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 100 кв.м.;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 6 м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 1-го включительно;

- Процент застройки: максимальный – 60%;

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (под размещение объектов дошкольного, начального и среднего образования)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  для размещения детского сада устанавливаются от 400 кв.м.;

- Предельные  размеры земельных участков  для размещения общеобразовательной школы  устанавливаются от 15000 кв.м.;

- Расстояние от зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 10м.;

- до стен жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности;

- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 6 м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно;

- Процент застройки: максимальный – 60%;

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- В существующих кварталах застройки, в условиях реконструкции, допускаются (на участке) строительные изменения в пределах противопожарных требований и санитарных норм, и в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

- Минимальные противопожарные расстояния (табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01-89*) могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат, кухонь) из окна в окно.

- При проведении строительства строгое соблюдение красных линий, определяющих границы улиц.

- Строительство жилого дома, объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, должны соответствовать требованиям, установленным в разрешении на строительство и утвержденному градостроительному плану.

- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
- Содержание скота и птицы допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных в приложении СНиП 2.07.01-89*.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

- Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с отделом по архитектуре и градостроительству сельского поселения.

- По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие ограждения (с применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых конструкций с площадью просвета не менее 50% от площади забора).

- Установка по меже глухих ограждений с применением кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов и т.п. – при их высоте не более 0,75 м (с наращиванием их до предельной высоты неглухими конструкциями). Высота ограждений не более 2,2 м. - Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей планировочной структурой.

- При размещении учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки следует учитывать требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*, ВСН 62-91, СП 30-102-99.__

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Водоснабжение следует производить от централизованных

систем в соответствии со СНиП 2.04.02;

- Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование;

- Санитарная очистка территории.

- Обустройство и озеленение прилегающих к земельным

участкам тротуаров и газонов.

- Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, озелененных площадок не менее 25 метров.

- На жилых территориях, расположенных в границах санитарно- защитных зон, действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 9.2.

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- Проведение мероприятий по инженерной подготовке

территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод.

- Мониторинг уровня положения грунтовых вод;

- Проведение дренажных работ с предварительным инженерно- строительным обоснованием по улицам с высоким уровнем грунтовых вод. В зависимости от результатов расчета дренажная сеть должна принимать формы общей или локальной защиты.

- На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.

- Расстояние между проектируемой линией жилой застройкой и ближайшим краем лесного массива следует принимать не менее15 м.


* Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.
Индекс зоны Ж 2

Малоэтажная (2-4 эт.) многоквартирная застройка

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента


	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Многоквартирные жилые дома блокированного и секционного типа не выше 2 - 4-х этажей (в исключительных случаях до 5 этажей)

- Объекты образования и дошкольного воспитания*

- Объекты медицинского обслуживания*

- Предприятия торговли и общественного питания*

- Предприятия бытового обслуживания*

- Клубные помещения*

- Почта, телеграф, телефон*

- Отделение сбербанка*.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Зеленые насаждения

- Площадки для хозяйственных целей

- Автостоянки и гаражи для индивидуальных легковых автомобилей

- Объекты пожарной охраны*

- Религиозные объекты*

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Отделения, участковые пункты милиции*

- Павильоны и киоски временной розничной торговли*

- АЗС*

- Амбулаторно-поликлинические отделения общей площадью не более 660м2

- Парковки перед объектами обслуживания

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 300 кв.м. до 10000 кв.м.;

- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 6 м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно;

- Процент застройки: максимальный – 40%;

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения

- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения автотранспорта.

- Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках.

- Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции.

- Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами.

- Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации

- Для всех вспомогательных строений высота 3,5 м, количество этажей–1.

- для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

- Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел.

- Санитарная очистка территории.

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- Мониторинг уровня положения грунтовых вод.

- Организация поверхностного стока.

- Проведение предварительных инженерно-геологических изысканий в условиях нового строительства.

- На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов зон с особыми условиями использования в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.

- Расстояние между проектируемой линией жилой застройкой и ближайшим краем лесного массива следует принимать не менее 30 м.


* Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

Индекс зоны Ж 3

Объекты образования и дошкольного воспитания

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Объекты образования и дошкольного воспитания*

- Учреждения медицинского обслуживания*

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового

обслуживания*

- Зеленые насаждения.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Клубные помещения, спортзалы*

- Площадки для хозяйственных целей

- Объекты пожарной охраны

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Парковки перед объектами обслуживания

- Спортивные площадки и спортсооружения*

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (под размещение объектов дошкольного, начального и среднего образования)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  для размещения детского сада устанавливаются от 400 кв.м.;

- Предельные  размеры земельных участков  для размещения общеобразовательной школы  устанавливаются от 15000 кв.м.;

- Расстояние от зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 10м.;

- до стен жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности;

- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 6 м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно;

- Процент застройки: максимальный – 60%;

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами.

- Архитектурно-планировочная структура должна быть увязана по своим размерам и пропорциям со сложившейся застройкой и нести черты преемственности развития сельского поселения.

- Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку в процессе эксплуатации.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Площадь озелененных территорий согласно нормам проектирования.

- Санитарная очистка территории.

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- Мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев подтопления.

- Устройство ливневой канализации с организацией поверхностного стока.


* Объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.

Статью 8.5 читать в следующей редакции:

Индекс зоны О 1

Зона общественного центра

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Многофункциональное использование территории с преимущественным размещением основных учреждений административного, делового, культурно-просветительского и развлекательного характера, включая:

- Административные, управленческие учреждения.

- Суды, юридические учреждения.

- Коммерческие учреждения, офисы, конторы и другие предприятия бизнеса, банки и отделения банков, кредитно-финансовые учреждения, научные, проектные и конструкторские организации, издательства и редакционные офисы, компьютерные центры, рекламные агентства, туристические агентства.

- Кинотеатры, клубы, музеи, выставочные залы, библиотеки.

- Гостиницы.

- Аптеки и поликлинические отделения.

- Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

- Средние, специальные учебные заведения.

- Почтовые отделения, отделения связи.

- Торговые центры.

- Рестораны, бары, кафе, закусочные.

- Объекты бытового обслуживания.

- Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи.

- Рекреационные территории;

- Рынки.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Парковки, автостоянки.

- Жилая застройка.

- Объекты пожарной охраны.

- Общественные туалеты.

- Элементы визуальной информации.

- Объекты дошкольного воспитания.

- Школы.

- Виды недвижимости (крупные предприятия обслуживания), требующие по нормам больших автостоянок, более чем на 50 автомобилей.

- Универсальные спортивные и развлекательные комплексы.

- Общежития.

- Религиозные объекты.

- Павильоны и киоски временной торговли.

- Общественные туалеты.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Объекты дошкольного воспитания.

- Школы.

- Виды недвижимости (крупные предприятия обслуживания), требующие по нормам больших автостоянок, более чем на 50 автомобилей.

- Универсальные спортивные и развлекательные комплексы.

- Общежития.

- Религиозные объекты.

- Павильоны и киоски временной торговли.

- Общественные туалеты.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 20 кв.м.;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: от красной линии до зданий и сооружений 5м, до границ смежных земельных участков – 6м;
- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно (для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений – 35 м.);
- Процент застройки: максимальный – 50% (для культурных объектов-80%.)

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (под размещение объектов дошкольного, начального и среднего образования)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  для размещения детского сада устанавливаются от 400 кв.м.;

- Предельные  размеры земельных участков  для размещения общеобразовательной школы  устанавливаются от 15000 кв.м.;

- Расстояние от зданий (границ участков) детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий – 10м.;

- до стен жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности;

- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 6 м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно;

- Процент застройки: максимальный – 60%;

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Новое строительство и выборочную реконструкцию вести на конкурсной основе и по индивидуальным проектам.

- Формирование общественно-деловой зоны должно осуществляться комплексно, включая: организацию системы взаимосвязанных пространств – площадок для отдыха, спорта и пешеходных путей, инженерное обеспечение, внешнее благоустройство и озеленение.

- Применение высококачественных материалов для отделки фасадов.

- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).

- Здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования.

- Основные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Организация покрытия дорог и тротуаров с применением долговечных материалов, допускающих механическую чистку, уборку и надлежащее содержание их в процессе эксплуатации.

- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).

-Для защиты корней деревьев от вытаптывания – устройство на поверхности почвы железных и бетонных решеток, мощение булыжником (на ширину кроны), кольцевые скамейки.

- Устройство бордюрного обрамления проезжей части улиц, тротуаров, газонов.

- Санитарная очистка и централизованное канализование.

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- Организация поверхностного стока с отводом поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам.

- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий и соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.


Индекс зоны О 2

Зона обслуживания местного значения
	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Зона обслуживания с элементами жилья, ориентированная на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

- Автовокзалы.

- Отделения банков, сберкассы.

- Спортивно-досуговые комплексы, кинотеатры, библиотеки

- Станция юных натуралистов, клубы по интересам.

- Предприятия торговли, общественного питания, бытового

обслуживания.

- Амбулаторно-поликлинические учреждения.

- Отделения банков, почтовые отделения.

- Скверы, бульвары.

- Организации административного самоуправления.

- Отделения, участковые пункты милиции.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Места парковки легковых автомобилей.

- Аварийно-диспетчерские службы.

- Элементы визуальной информации.

- Открытые мини рынки.

- Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения.

- Общественные туалеты.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Общежития.

- Крупные предприятия обслуживания, требующие по нормам больших автостоянок (более чем на 50 автомобилей).

- Религиозные объекты.

- Временные сооружения мелкорозничной торговли.

- АЗС.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 20 кв.м.;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: от красной линии до зданий и сооружений 5м, до границ смежных земельных участков – 6м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно (для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений – 35 м.);

- Процент застройки: максимальный – 50% (для культурных объектов-80%.)

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Расчетные показатели обеспеченности и размеры земельных участков социально-значимых объектов повседневного и периодического обслуживания должны быть приняты согласно норм СНиПа 2.07.01-89* и в соответствии с проектом планировки.

- Объекты повседневного спроса, размещающиеся в радиусе пешеходной доступности 500-800 м, периодического спроса -1200 м.

- В общественных зданиях и сооружениях следует создавать равные возможности получения услуг всеми категориями населения, в том числе и маломобильными (согласно СП 31-102-99).

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Рекреационные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качество элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от недостроенной площадки участка).

- Устройство бордюрного обрамления, проезжей части улиц, тротуаров, газонов.

- Санитарная чистка территории, централизованное канализование.

- Для защиты корней деревьев от вытаптывания предусматривать устройство на поверхности почвы железных или бетонных решеток, мощение булыжников на ширину кроны.

- Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного проезда маломобильного населения.

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к дождеприемникам, проведение мероприятий по водопонижению.

- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий и соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.


Индекс зоны О 3

Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Универсальные спортивные и зрелищные комплексы.

- Спортплощадки, теннисные корты.

- Спортклубы, спортивные школы.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Парковки перед объектами.

- Пункты оказания скорой медицинской помощи.

- Гостиницы.

- Предприятия общественного питания.

- Кинотеатры, видеосалоны.

- Отделения связи.

- Участковые пункты милиции.

- Озеленение.

- Киоски, временные павильоны торговли.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Бани, сауны.

- Общественные туалеты.

- Объекты пожарной охраны.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 20 кв.м.;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: от красной линии до зданий и сооружений 5м, до границ смежных земельных участков – 6м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно (для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений – 35 м.);

- Процент застройки: максимальный – 50% (для культурных объектов-80%.)

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Минимальные размеры земельных участков и минимальные отступы от границ земельных участков определяются в соответствии с проектом планировки и Приложением 7 СНиП 2.07.01.-89*

- Иные параметры принимаются в соответствии со СНиП 31-05-2003 и СНиП 2.08.02-89*

- Приобъектные стоянки продолжительного паркирования (более 15 мин.) и кратковременного паркирования (менее 15 мин.) должны быть размещены вне зон пешеходного движения не далее 100 и 50-ти метровой доступности от объекта соответственно.

- Общая стоянка транспортных средств при учреждениях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей 7-10 машиномест и 15-20 велосипедов и мопедов.

- Обеспечение возможности беспрепятственного движения инвалидов и других маломобильных групп населения.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Организация отвода поверхностных вод.

- Общественные места у общественных зданий должны иметь повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную степень озеленения (30% от незастроенной площади участка).

	6
	Защита от опасных природных процессов
	- При возведении капитальных зданий проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий.

- Организация поверхностного стока с устройством ливневой канализации.


Индекс зоны О 4

Объекты религиозного значения (культовые объекты (храмы))

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	-Храмовые и обрядовые сооружения.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Зеленые насаждения.

- Жилые дома священнослужителей и обслуживающего

персонала.

- Хозяйственные корпуса.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Гостиницы, дома приезжих.

- Аптеки.

- Киоски, временные павильоны розничной торговли.

- Общественные туалеты.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 20 кв.м.;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: от красной линии до зданий и сооружений 5м, до границ смежных земельных участков – 6м;

- Предельное количество этажей для основных строений – до 4-х включительно (для культовых объектов предельная высота зданий, сооружений – 35 м.);

- Процент застройки: максимальный – 50% (для культурных объектов-80%.)


Статью 8.6 читать в следующей редакции:

Индекс зоны П 1

Зона промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV-V классов санитарной вредности

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Промышленные и коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-100 м с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.

- Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, станции технического обслуживания.

- Сельскохозяйственные предприятия и животноводческие комплексы IV-V классов санитарной вредности.
- Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

- Пожарные части.

- Объекты оптовой торговли по продаже товаров собственного производства.

- Административные организации. Офисы.

- Помещения обслуживающего персонала.

- АЗС, АГЗС

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, ГИБДД, военные комиссариаты.

- Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием предприятий.

- Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания.

- Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон.

- Ветеринарные станции с содержанием животных.

- Антенны сотовой, радиорелейной связи.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- АЗС.

- Отдельно стоящие УВД, РОВД, ГИБДД, военные комиссариаты.

- Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием предприятий.

- Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания.

- Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон.

- Ветеринарные станции с содержанием животных.

- Антенны сотовой, радиорелейной связи.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 200 кв.м;
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 6м;

- Предельная высота зданий, сооружений – 50 м.);

- Процент застройки: максимальный – 80%.

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки в соответствии со СНиП II-89-90.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 2.07.01-89* п. 3.9).

- Уровень озелененности территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники.

- С целью снижения вредного влияния на окружающую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения.

- Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на очистные сооружения перед каждым выпуском.

- Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства.


Статью 8.7 читать в следующей редакции:

Индекс зоны ИТ 1

Улицы и дороги

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Существующие и проектируемые дороги для движения транспорта.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Остановочные павильоны, места для остановки транспорта (местные уширения), карманы.

- Защитные зеленые полосы.

- Элементы внешнего благоустройства и инженерного оборудования.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Размещение АЗС согласно расчетам и специальному обоснованию.

- Автостоянки.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (применительно к земельным участкам, не занятых линейными объектами)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 1000 кв.м. до 5000 кв.м.
- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 6м (для размещения объектов инженерной инфраструктуры – 0,5 м.)
- Предельное количество этажей для основных строений – до 2-х включительно;

- Процент застройки: максимальный – 60%.

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Улично-дорожную сеть следует формировать как единую систему, взаимосвязанную с функционально-планировочной организацией территории населенного пункта.

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети должна включать:

• изменения элементов поперечного профиля с учетом современного состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности движения транспорта;

• уширение проезжей части перед перекрестками.

- Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением долговечных устойчивых материалов, допускающих очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зимнее время.

- Обязательному обустройству подлежит бордюрное обрамление проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

- Для обслуживания иногороднего транспорта следует

предусматривать станции технического обслуживания, размещая их на подходах к населенному пункту.

- При размещении и проектировании АЗС на магистральных улицах следует предусматривать дополнительные полосы движения для обеспечения въезда и выезда машин.

- Особое внимание должно быть уделено проектированию и

строительству зданий, образующих уличный фронт.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных посадок пыле-, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с полосами газонов.

- Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* п. 4.12.

- Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на поверхности почвы железных или бетонных решеток.

- Строительство ливневой канализации с дождеприемниками.


Индекс зоны ИТ 2

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Головные сооружения инженерной инфраструктуры (эл. подстанции, котельные, газораспределительные станции, источники водоснабжения, очистные сооружения).

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей.

- Площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей.

- Озеленение.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Складские объекты.

- Гаражи и стоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (применительно к земельным участкам, не занятых линейными объектами)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 2000 кв.м. до 55га;

- Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 6м (для размещения объектов инженерной инфраструктуры – 0,5 м.)

- Предельное количество этажей устанавливается в зависимости от индивидуальных особенностей застройки);

- Процент застройки: максимальный – 60%.

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с проектом планировки и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение», СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»

- Выполнение специальных мероприятий, направленных на исключение химического и бактериологического загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- Эффективное использование территории в соответствии с санитарными правилами и нормами и гигиеническими нормативами

- Организация поверхностного стока.

- Организация санитарно-защитных зон и разрывов с последующим озеленением и благоустройством.

Городские инженерные коммуникации:

- Разработка проектов инженерных сетей должна вестись в соответствии со строительными нормами и правилами в увязке с проектами планировок.

- Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

- Владельцы всех поселковых коммуникаций, как подземных, так и надземных, обязаны иметь достоверную и исчерпывающую документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в отдел строительства и архитектуры все изменения, связанные с их строительством и эксплуатацией.

- Все подземные коммуникации должны иметь наземные опознавательные знаки установленного образца.

- Владельцы инженерных сетей, выдавая застройщикам тех. условия на присоединение их объектов, обязаны указывать:

- параметры сети для проектирования и эксплуатации присоединяемого объекта в месте присоединения;

- точное расположение места присоединения и условия врезки в существующую сеть;

- условия согласования документации на присоединение объектов и производство работ;

- выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны производиться с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.


Статью 8.8 читать в следующей редакции:

Индекс зоны Р 1

Зеленые насаждения общего пользования

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность

- Парки, скверы, бульвары.

- Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений.

- Объекты парковой инфраструктуры:

• аттракционы, концертные площадки;

• спортивные и игровые площадки;

• сооружения, связанные с организацией отдыха.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Кафе, закусочные, общественные туалеты.

- Хозяйственные корпуса.

- Парковки.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Участковые пункты милиции.

- Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (применительно к земельным участкам, не относящимся к территориям общего пользования)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 5000 кв.м. до 5га;
- Минимальный отступ от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 1м;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее5м

- Предельная высота зданий и сооружений – 8м.;

- Процент застройки: максимальный – 50%.

	4
	Архитектурно-строительные требования
	- Размещения и организация объектов зеленого строительства в соответствии с генеральным планом и проектом планировки.

- Озелененные территории общего пользования не могут быть приватизированы или сданы в аренду.

- Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного

благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 2.07.01-89*.

- Функциональная организация территории должна включать зоны с различным характером использования: массовых, культурно- просветительных мероприятий, физкультурно-оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную.

- Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, лестницами, пандусами, светильниками.

- Малые архитектурные формы и сооружения парковой инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность окружающего ландшафта.

- Параметры использования территории (% от общей площади)

• зеленые насаждения – 65-75,

• аллеи, дороги – 10-15,

• площадки – 8-12.

• сооружения – 5-7.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Разрешается новое зеленое строительство, реконструкции

существующего озеленения, благоустройство территории, реконструкция существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания и деятельности хозяйствующих субъектов,

не противоречащих заданному функциональному назначению территории - рекреационному и оздоровительному.

- Реконструкция зеленых насаждений, прежде всего, должна включать ландшафтную организацию существующих посадок, включая санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых условий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых групп.

- Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

- Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой канализации открытого типа.


Индекс зоны Р 2

Зеленые насаждения специального назначения

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Озелененные территории санитарно-защитных зон.

- Мелиоративные зеленые насаждения.

- Насаждения вдоль автомобильных дорог.

- Питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (застройка объектами капитального строительства в границах территориальной зоны не предусмотрена)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 5000 кв.м. до 5га;
- Минимальный отступ от стен зданий и сооружений до границ земельных участков не подлежит установлению;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов не подлежит установлению;

- Предельное количество этажей и предельная высота зданий и сооружений – не подлежит установлению;

- Процент застройки- не подлежит установлению.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Данная зона предназначена для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятий и территорией жилой застройки, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, фильтрацию загрязнений атмосферного воздуха, а также создание условий для водопонижения путем устройства биологических фильтров – посадка влаголюбивых деревьев и кустарников (тополь, ива, ольха, черемуха).

- Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий.

- Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел., в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями.

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел.


Статью 8.8 читать в следующей редакции:

Индекс зоны С 1

Зоны сельскохозяйственных угодий

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Земельные участки, занятые огородами, садами, пашнями,

многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями с/х назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов (ст. 85 Земельный кодекс РФ).

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Лесозащитные полосы.

- Внутрихозяйственные дороги.

- Инженерные коммуникации.

- Искусственные пруды и водоемы.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (для земельных участков под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 150 кв.м. до 5000 кв.м.;

- Минимальный отступ до жилого дома на участке для ведения личного подсобного хозяйства – 3м, в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границ соседнего участка при согласии соседей (заверяется нотариально) составляет не менее:
· 1м – для одноэтажного жилого дома;

· 1,5м – для двухэтажного жилого дома;

· 2м – для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м;

- Предельное количество этажей до 3-х этажей включительно;
- Процент застройки- 40%

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (для земельных участков под селскохозяйственными угодиями)

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются до 5га;

- Минимальный отступ от стен зданий и сооружений до границ земельных участков не подлежит установлению;

- Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов не подлежит установлению;

- Предельное количество этажей и предельная высота зданий и сооружений – не подлежит установлению;

- Процент застройки- не подлежит установлению.


Статью 8.10 читать в следующей редакции:

Индекс зоны СП 1

Кладбища

	№
	Тип регламента
	Содержание регламента

	1
	2
	3

	1
	Основные виды разрешенного использования
	- Традиционное захоронение и погребение.

	2
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	- Объекты эксплуатации кладбищ.

- Административные объекты, связанные с функционированием кладбища.

- Зеленые насаждения.

- Культовые сооружения.

- Парковки.

	3
	Условно разрешенные виды использования 
	- Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей.

- Оранжереи.

- Резервуары для хранения воды.

- Объекты пожарной охраны.

- Временные киоски розничной торговли.

- Общественные туалеты.

	
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

	
	
	- Предельные  размеры земельных участков  устанавливаются от 5000 кв.м. до 40га.;

- Минимальный отступ от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не менее 6м;

- Предельная высота зданий и сооружений – 10м.;

- Процент застройки: максимальный – 20%.

	4
	Строительные требования
	- Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и санитарных правил устройства и содержания кладбищ.

- Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м до красных линий и на расстоянии от 50 до 100 м до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (в зависимости от занимаемой площади м).

- Санитарно-защитная зона от закрытых, сельских кладбищ и колумбариев составляет 50 м.

	5
	Санитарно-гигиенические и экологические требования
	- Благоустройство и озеленение территории.

- Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна соответствовать не менее 20% от территории кладбища.

- В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение мест захоронения.


Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу с момента их официального опубликования.

и.о. Главы сельского поселения

Частодубравский сельсовет








Г.А. Гладышева
